**Załącznik 2d - zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe**

**KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO I KRADZIEŻOWEGO**

**Nazwa Budynku:** Oddział Śródmieście – Centrala WSPRiTS

**Adres Budynku:** 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 / Hoża 56

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 / Hoża 56 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane Centrala WSPRiTS |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | Nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | Tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Tak |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Polna 3 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Miejskie |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | Tak |  |
| b) Boazerie | Nie |  |
| c) żaluzje | Nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | Tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 70 | Modernizowana sukcesywnie |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | Nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | Nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | Ul. Poznańska 22 / Hoża 56 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Nie |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Tak |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Tak |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Tak |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Monitoring  Całodobowa ochrona |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | Wykaz osób uprawnionych do pobierania na portierni wraz z kluczami |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | Tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Techniczno – Administracyjny

**Adres Budynku:** 02-626 Warszawa ul. J.P. Woronicza 19

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 02-626 Warszawa  ul. J.P. Woronicza 19 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | Tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | Nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | Nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | Nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | Nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | Tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | Nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | Tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | Tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Tak |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Domaniewska 1 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | Nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | miejskie |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | 2m - magazyny |  |
| 17 | Otoczenie | Nie |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | Tak |  |
| b) Boazerie | Nie |  |
| c) żaluzje | Nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | Nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 66 lat | Modernizowana sukcesywnie |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | Nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. J.P. Woronicza 19 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | tak | System alarmowy |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | tak |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Monitoring  Całodobowa ochrona |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | Wykaz osób uprawnionych do pobierania na portierni wraz z kluczami |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Praga Południe

**Adres Budynku:** 04-073 Warszawa ul. Grenadierów 34

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 04-073 Warszawa  ul. Grenadierów 34 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Nie |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Majdańska 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie | nie |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 58 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Grenadierów 34 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Wola

**Adres Budynku:** 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 17

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 17 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Chłodna 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | miejskie |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 9 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Kasprzaka 17 | **Pawilon 11** |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | tak |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | nie |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Mokotów – Osiedle Wierzbno

**Adres Budynku:** 02-620 Warszawa, ul. Puławska 120/124

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 02-620 Warszawa, ul. Puławska 120/124 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Polna 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Woda-miejskie |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 62 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Puławska 120/124 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Bielany

**Adres Budynku:** 01-950 Warszawa ul. Wrzeciono 41

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 01-950 Warszawa ul. Wrzeciono 41 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Al. Zjednoczenia 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | miejskie |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 63 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Wrzeciono 41 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Żoliborz Marymont

**Adres Budynku:** 01-710 Warszawa ul. Włościańska 52

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 01-710 Warszawa ul. Włościańska 52 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | Nie |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Słowackiego 0,5 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | miejskie |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 58 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Włościańska 52 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | tak |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Monitoring  Całodobowa ochrona |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | tak |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Praga Północ

**Adres Budynku:** 03-737 Warszawa ul. Brzeska 12

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 03-737 Warszawa ul. Brzeska 12 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | tak |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Marcinkowskiego  4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | miejskie |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | nie |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 22 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Brzeska 12 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Całodobowa ochrona |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Ochota

**Adres Budynku:** 02-308 Warszawa ul. Joteyki 9

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 02-308 Warszawa ul. Joteyki 9 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Polna 5 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 39 | Modernizowany sukcesywnie |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Joteyki 9 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Całodobowa ochrona |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Ochota - Raszyn

**Adres Budynku:** 05-090 Raszyn ul. Sportowa 1A

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-090 Raszyn ul. Sportowa 1A |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Sportowa 1A 0km | OSP |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 39 | Modernizowany sukcesywnie |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Sportowa 1A |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Ursynów

**Adres Budynku:** 02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiego 22

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 02-786 Warszawa ul. Jastrzębowskiego 22 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Pileckiego 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 36 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Jastrzębowskiego 22 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Mokotów – Osiedle Stegny

**Adres Budynku:** 02-760 Warszawa ul. Soczi 1

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 02-760 Warszawa  ul. Soczi 1 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | tak | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | ul. Pileckiego 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | Nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 19 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | Nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | Nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Soczi 1 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Ursus

**Adres Budynku:** 02-495 Warszawa ul. Gen. K. Sosnkowskiego 18

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 02-495 Warszawa  ul. Gen. K. Sosnkowskiego 18 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Ursus 3 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | Nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 44 | Modernizowana sukcesywnie |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Gen. K. Sosnkowskiego 18 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Bemowo

**Adres Budynku:** 01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 01-480 Warszawa ul. Kartezjusza 2 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Ul. Powstańców Śląskich 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 15 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | Nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | Nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Kartezjusza 2 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Białołęka – Żerań Wschodni

**Adres Budynku:** 03-042 Warszawa ul. Marywilska 44

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 03-042 Warszawa  ul. Marywilska 44 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Ul. Czarodzieja 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 42 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | Nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Marywilska 44 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Białołęka – Piekiełko

**Adres Budynku:** 03-195 Warszawa ul. Dorodna 6

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 03-195 Warszawa  ul. Dorodna 6 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Ul. Modlińska 3 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 16 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Dorodna 6 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Targówek

**Adres Budynku:** 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 03-214 Warszawa,  ul. Krasnobrodzka 11 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Młodzieńcza  3,5 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 18 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Krasnobrodzka 11 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Wawer

**Adres Budynku:** 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 04-749 Warszawa  ul. Bursztynowa 2 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Ul. Tomaszowska 4 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 10 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Bursztynowa 2 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Całodobowa ochrona |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Marki

**Adres Budynku:** 05-270 Marki ul. Klonowa 7

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-270 Marki  ul. Klonowa 7 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Ul. Młodzieńcza 11 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 31 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Klonowa 7 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Wołomin

**Adres Budynku:** 05-200 Wołomin ul. 1-go Maja36

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-200 Wołomin  ul. 1-go Maja36 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Ul. Żelazna 1,5 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | nie |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | tak |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 50 | Modernizowana sukcesywnie |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. 1-go Maja 36 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Otwock

**Adres Budynku:** 05-400 Otwock, ul. J. Niemcewicza 2

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-400 Otwock,  ul. J. Niemcewicza 2 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Otwock 3 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | nie |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 52 | Modernizowana sukcesywnie |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | Tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. J. Niemcewicza 2 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Kraty od ulicy  Całodobowa ochrona |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | Wykaz osób uprawnionych do pobierania na portierni wraz z kluczami |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Muranów

**Adres Budynku:** 00-189 Warszawa ul. Inflancka 6

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 00-189 Warszawa  ul. Inflancka 6 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Ul. Polna 3,5 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | Nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 20 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Inflancka 6 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Anin

**Adres Budynku:** 04-063 Anin ul. Wydawnicza 70

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 04-063 Anin  ul. Wydawnicza 70 | **W całości wynajęte** |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Anin 3 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 66 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Wydawnicza 70 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Sulejówek

**Adres Budynku:** 05-071 Sulejówek ul. Dworcowa 109A

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-071 Sulejówek ul. Dworcowa 109A |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Sulejówek 2,1 km | Wojskowa Straż Pożarna |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 5 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Dworcowa 109A |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Kołbiel

**Adres Budynku:** 05-340 Kołbiel, Nowa Wieś 4A,

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-340 Kołbiel  Nowa Wieś 4A |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | tak |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Otwock 18 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 54 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | Nowa Wieś 4A, Kołbiel |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Nie |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Teren prywatny |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Zegrze

**Adres Budynku:** 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 39B,

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-130 Zegrze,  Ul. Warszawska 39B |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Legionowo 9,5 km |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 44 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | Ul. Warszawska 39B |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | Nie |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Tłuszcz

**Adres Budynku:** 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 3,

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-240 Tłuszcz,  Ul. Warszawska 3 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Tłuszcz 13 km | OSP |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 46 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | Ul. Warszawska 3 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Nie |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Radzymin

**Adres Budynku:** 05-250 Radzymin, ul. Jana Pawła II 59,

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-250 Radzymin,  Ul. Jana Pawła II 59 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | nie |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | Radzymin 2 km | OSP |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | nie |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | nie |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 5 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | Ul. Jana Pawła II 59 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Nie |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Ząbki

**Adres Budynku:** 05-091 Ząbki ul. Rychlińskiego 1

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-091 Ząbki  ul. Rychlińskiego 1 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 3,3km | JRG nr 15, ul. Młodzieńcza 5/7 |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 2018 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | Ul. Rychlińskiego 1 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Góra Kalwaria

**Adres Budynku:** 05-510 Góra Kalwaria ul. Szpitala 1

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | 05-510 Góra Kalwaria ul. Szpitala 1 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 500m | OSP Góra Kalwaria |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 18 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | Ul. Szpitalna 1 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Mroków

**Adres Budynku:** 05-510 Mroków ul. Marii Świątkiewicz 2

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | 05 | 05-510 Mroków  ul. Marii Świątkiewicz 2 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 0 m | OSP Mroków |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 21 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | Ul. Marii Świątkiewicz 2 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Otrębusy

**Adres Budynku:** 05-805 Otrębusy ul. Świerkowa 2

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | 05 | 05-805 Otrębusy  ul. Świerkowa 2 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 4,2 km | OSP |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 15 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Świerkowa 2 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Piaseczno

**Adres Budynku:** 05-500 Piaseczno ul. Syrenki

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | 05 | 05-500 Piaseczno  ul. Syrenki |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 3 km | OSP |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 12 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Syrenki |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Pruszków

**Adres Budynku:** 05-500 Pruszków ul Andrzeja 23

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | 05 | 05-500 Pruszków  ul Andrzeja 23 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 3,1 km | OSP |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 26 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Andrzeja 23 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Tarczyn

**Adres Budynku:** 05-555 Tarczyn ul. Warszawska 82

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | 05 | 05-555 Tarczyn  ul. Warszawska 82 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 1,8 km | OSP |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 7 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Warszawska 82 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Konstancin - Jeziorna

**Adres Budynku:** 05-510 Konstancin – Jeziorna ul. Wierzejewskiego 12

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | 05 | 05-510 Konstancin – Jeziorna  ul. Wierzejewskiego 12 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 2,6 km | OSP Jeziorna |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 21 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | ul. Wierzejewskiego 12 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | nie |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |

**Nazwa Budynku:** Oddział Rembertów

**Adres Budynku:** 00-910 Warszawa al. Gen. Chruściela 103

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | 05 | 00-910 Warszawa  al. Gen. Chruściela 103 |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Budynki murowane |  |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | tak |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | nie |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | nie |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | tak |  |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze | nie |  |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | tak |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | tak |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | nie |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | tak |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | tak |  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | tak |  |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | nie |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 1,9 km | JRG nr 13 |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | nie |  |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | woda |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | nie |  |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | brak |  |
| 17 | Otoczenie |  |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | tak |  |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | tak |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | tak |  |
| b) Boazerie | nie |  |
| c) żaluzje | nie |  |
| d) wykładziny dywanowe | tak |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | tak |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych | 26 |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy |  |  |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych | tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | nie |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | nie |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | al. Gen. Chruściela 103 |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | tak |  |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | tak |  |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | tak |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie |  |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie |  |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak |  |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | tak |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. | Brak |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy –  Opis. | Tak-portiernia |  |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) | tak |  |